##×¢تح
#×¢تح
# 0 - DSI; 1 - EDP; 2 - LVDS; 3 - RGB
panel-type = 3;

# panel info
unprepare-delay-ms = 20;
enable-delay-ms = 20;
disable-delay-ms = 20;
prepare-delay-ms = 20;
reset-delay-ms = 100;
init-delay-ms = 100;
width-mm = 154;
height-mm = 86;

# panel timing
clock-frequency = 72400000;
hactive = 720;
hfront-porch = 30;
hsync-len = 10;
hback-porch = 90;
vactive = 1280;
vfront-porch = 30;
vsync-len = 10;
vback-porch = 99;
hsync-active = 0;
vsync-active = 0;
de-active = 0;
pixelclk-active = 0;

# for dsi panel
#dsi,flags = 0;
#dsi,format = 0;
#dsi,lanes = 4;
#panel-init-sequence = 29 00 06 14 01 08 00 00 00 ff aa 01 02 03 04 05 06 07 ff aa AA bb ff;